**Allgemeinleuchte LED Serie RONDOS**

Allgemeinleuchte von ASE GmbH passend zu Kombileuchten ROSZ und ROSZ LED für Wand- / Deckenmontage. Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe mit seitlichem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.

Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

* Maße Gehäuse D = 400 mm H = 80 mm
* Montageart Wand- / Deckenmontage
* Leuchtmittel LED
* Stromaufnahme AC 162 mA
* Lichtstärke 3.900 lumen
* Schutzklasse/ -art I / IP20
* Farbe weiß

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: ROSA 34-WD40C**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: .. Stk EP: .................... € GP: .................... €