# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Allgemeinleuchte ROSA 40 Wand/Decke**

Allgemeinleuchte der ASE GmbH passend zu den Kombileuchten ROSZ und ROSZ LED für Wand-/Deckenmontage.

Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Leicht zu handhabender Verschlussmechanismus in SNAP-IN-Ausführung.

Runde Ausführung als Allgemeinleuchte mit Leuchtstofflampe mit seitlichem Lichtaustritt.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598-1.

* Maße Gehäuse L = 400 H = 80
* Montageart Wand/Decke
* Leuchtmittel TC 40W (nicht enthalten)
* Schutzklasse/ -art I / IP 20
* Farbe weiß

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: ROSA 40-WD40C**

Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €